附件1：所需清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房门口机 | 病房门口机设备参数1、 显示屏：液晶显示屏，尺寸不小于10寸，最高分辨率不低于1280\*840像素2、 通讯接口： 标准100MbsRJ45接口3.、 网络协议：支持 TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等协议6、 音频采样率： 8K～48KHz7、 音频模式： 16位单声道音频输出8、 广播音频格式： MP3、WAV9、 输出频率： 20Hz～20KHz10、 音频码流： 16Kb～192Kb11、 扬声器功率：最高功率不小于 1W12、 工作温度： -10℃ ～ +60℃（不低于此标准）13、 工作湿度： 10% ～ 90%（不低于此标准）病房门口机性能参数1、能够获取病区软件数据信息,自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片，患者姓名可设置显示或者隐私模式只显示姓；2、 一键复位解除任意房间的呼叫报警信息；3、 接听病床呼叫，支持多路同时通话4、 外接门灯、报警按钮；远程在线升级软件，可扩展门禁、巡更；5、 POE供电、适配器独立供电、集中供电；6、 扩展IC卡、巡更记录管理，记录进入病房医护人员信息及护理时间以及安保巡更 | 台 | 212 |
| 门灯模块 | 门灯模块应支持内置于门口机内 | 台 | 212 |
| 电源 | 提供配套电源 | 台 | 212 |