**主要技术参数指标**

**1.商用台式机20台(品牌：联想、戴尔、惠普)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **配件名称** | **性能参数** | **备注** |
| * **CPU** | **≥Intel I3-9100（3.6-4.2 GHZ 6M 4核）及以上，支持windows7操作系统** |  |
| **主板芯片组** | **≥ Intel B360及以上芯片组** |  |
| **内存** | **≥4G(DDR4 2133\*) 2个DIMM内存插槽，最高可支持32G，支持双通道内存** |  |
| **硬盘** | **≥128G SSD（原厂）** |  |
| **键盘鼠标** | **原厂USB键盘、USB光电鼠标** |  |
| **显卡** | **显卡：集成显卡，支持双屏显示(VGA, DVI或HDMI)** |  |
| **接口** | **USB接口：8个USB接口，不低于4个USB3.0接口，1串口，** |  |
| **电源** | **≥280W 85%高效电源。** |  |
| **机箱** | **立式机箱，免工具开启机箱，易维护** |  |
| **扩展** | **≥1\*PCI-E×16； 2\*PCI； 1\*PCI-E×1；** |  |
| **显示器** | **21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,1个VGA接口，1个高清口（DVI或HDMI）接口,分辨率1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度** |  |
| **质保** | **整机原厂质保3年** |  |

**2. 商用笔记本电脑3台（品牌：联想、戴尔、惠普）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **配件名称** | **性能参数** | **备注** |
| **CPU** | **铝镁合金外壳；CUP≥Intel i5-8250u(1.6GHz-3.4GHz,6 MB)预装windows10** |  |
| **主板芯片组** | **Intel 芯片组** |  |
| **内存** | **≥8G(DDR4 2400) ，支持双通道内存** |  |
| **硬盘** | **≥256G SSD +1T机械硬盘** |  |
| **显卡** | **独立显卡：NVIDIA GeForce MX130 2GB** |  |
| **接口** | **USB接口：不低于3个USB3.0接口，HDMI接口1个** |  |
| **电源** | **高效电源。** |  |
| **显示器** | **14" FHD LED** |  |
| **鼠、包** | **原厂无线光电鼠标；原厂电脑包** |  |
| **质保** | **整机原厂质保1年** |  |

**3. HP M1005黑白激光多功能一体机 10台**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **功能要求 支持打印/复印/扫描 鼓粉一体；** |
| **2** | **最大打印幅面 [A4](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/)，处理器230MHz，内存：32MB，黑白打印速度 14ppm ，打印分辨率 600×600dpi；** |
| **3** | **复印速度14cpm，复印分辨率600×600dpi，连续复印1-99页；** |
| **4** | **CIS平板式扫描，扫描最大分辨率19200\*19200dpi；** |
| **5** | **手动 双面打印 标配出纸盒** |

**4. HP LaserJet 1020 Plus黑白激光打印机 15台**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **有效输出质量 (600 x 600 dpi分辨率，配合HP REt和FastRes 1200技术), 鼓粉一体；** |
| **2** | **最大打印幅面 [A4](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/)，内存：2MB，黑白打印速度 14ppm ；** |
| **3** | **打印介质纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、标签、卡片、明信片，手动 双面打印 标配出纸盒。** |

**5. 爱普生L130/L301/310/L313 喷墨打印机5台**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **系统平台Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 M;有效输出质量不小于5760\*1440 dpi分辨率，打印速度不小于15-27PPm毫米每秒。** |
| **2** | **USB接口 。** |
| **3** | **打印介质; A4，A5，A6，B5，10×15cm(4"×6")，13×18cm(5"×7")，9×13cm(3.5"×5")，信纸(8 1/2"×11")，Legal(8 1/2"×14")，13×20cm(5"×8")，20×25cm(8"×10")，16:9 宽尺寸，100×148mm，信封: 10(4 1/8"×9 1/2")，DL(110×220mm)，C6(114×162mm)。** |

### 6. 得实DS-2600II打针式打印机 4台

|  |  |
| --- | --- |
| **打印方式** | **24针点阵击打式** |
| **打印头寿命** | **4亿次／针** |
| **字符集** | **GB18030** |
| **打印速度** | **396字/秒** |
| **复写能力** | **1+6** |
| **平均无故障时间** | **20000小时以上** |
| **色带寿命** | **1000万字符** |
| **最大打印厚度** | **0.45mm** |
| **最大进纸宽度** | **254mm** |
| **接口** | **并行接口、USB2.0接口** |
| **尺寸** | **376（宽）× 285（长）× 160（高）mm** |
| **质保** | **3年** |
| **可选件** | **串行接口、以太网接口** |

**7.爱普生、明基商用投影仪2台**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | * **商务投影机能投影：技术3LCD；亮度：3300流明；对比度：15000:1；标准标准分辨率：XGA（1024\*768）；幕比例：4:3；光源寿命大于6000小时** |
| **2** | **投影距离：0.89-9.12m；投影尺寸30-300英寸；1×视频输入：D-sub 15针；1×视频输入：RCA（黄）；1×视频输入：HDMI；2×音频输入：RCA（白 x1，红 x1)；控制接口：1×USB A (USB内存盘，无线模块，固件升级)；1×USB B(USB三合一投影，固件升级)；1×无线网路：USB A(选件ELPAP10** |
| **3** | **投影方式：正投，背投，吊顶** |
| **4** | **质保时间：不小于2年** |

**8. 爱普生原装(盒装）6色T674墨水10套（每套6瓶）**

**供货后3-6个月付款**